**自動販売機導入業務仕様書**

**令和４年１２月１２日**

**相良村役場産業振興課**

本書は、相良村が自動販売機を導入する為の仕様書であり、自動販売機（以下自販機という）の納入業者は以下に示す、すべての項目を満たすこと。

1. 事業名

相良村自動販売機導入事業

1. 事業の目的

コロナ禍において、人との接触を避け、飲食料品等を安心して自販機（屋外用）で購入できるようにするもの。また、商品に関しては、多種多様な商品を販売し地産地消も視野に入れ、住民サービスを図ると同時に地域振興に寄与することを目的とする。

1. 事業の概要
	1. 一般競争入札により決定した販売代理店と自販機の売買契約をする。
	2. 各種自販機に装填する業者に対し、自販機の貸し付けを行う。
	3. 搬入業者による「商品」「金銭」の管理全般を行う。
	4. 自販機の電気代へ充当する為、搬入業者は相良村へ機材貸付け使用料として四半期ごとに、支払いを行う。

⑤　自販機の故障やメンテナンスに関しては、販売代理店にて対応を行う。

＊設置後の１年間は「部品保証」契約とする。

４．設置場所

相良村大字柳瀬字平原122-1（村有地）

５．本事業に伴う相良村との契約について

1. 落札業者との保守に関する契約（本仕様書にかかる内容を含む）

②　導入後の機材貸付者との契約

６．納品期限

令和５年３月３１日迄

７．検収

本事業に係る各種自販機が、設置後に正常に動作し且つ本仕様書の要求事項を

すべて満たしていることを持って検収とする。

８．メンテナンス条件

　　①　自販機の販売代理店が、操作及び技術的な質問に応じる窓口を設置し、迅速に対応すること。

②　「長期の保守（５年）」もしくはそれに準ずる契約を締結し、契約期間内の修理代や部品代の無償化の対応をすること。

③　自販機による運営や方法に関し、搬入業者との協業あるいはアドバイスを含めた「コンサルタント」的業務対応が出来ること。

９．安全対策にかかる条件

1. 設置基準：自販機据付基準に準ずること。

　　②　防犯対策：「商品抜き取り対応」「こじ開け防止部材取付対応」「堅牢化設計」に該当する

　　　　自販機であること。

１０．設置後の運営方法

①各自販機の運用は、搬入業者が各自「商品補充」「金銭管理」を行う。

②売上は毎月末日時点締め、相良村へ報告をする。各自販機毎の「使用料」を相良村へ

支払うこと（電気代へ充当するため）

１１．自販機設備について

①　自販機仕様について

　　仕様条件として、下記項目を全てクリア出来る機材とする。

・自販機の種類は「冷凍自販機」「冷蔵自販機（大型タイプ）」「冷蔵自販機（小型タイプ）」「物販自販機」とすること。

・各機種、単相１００V電源及び１５Ａの容量とすること。

・冷凍自販機：販売温度帯は「－１９℃以下（－２３℃）」での販売が可能なこと。

・冷蔵自販機：販売温度帯は「４℃～１０℃」での販売が可能なこと。

・物販自販機：販売温度帯は「１５℃～２５℃」での販売が可能なこと。

・各自販機の販売方法は「押しボタン（テンキー含む）」による選択とすること。

　＊高齢者、子供が購入しやすい為（誤購入を防ぐ）

・省エネ機能対応の自販機とすること。

・照明はオート（自動）及びタイマー機能搭載の自販機とすること。

・電子マネー及びキャッシュレス対応可能なこと。（オプション対応可）

・各種硬貨（１０・５０・１００・５００円）及び紙幣（千円札のみ）が使用可能なこと。

・クラウドサービス対応可能な自販機とする。（オプション扱い可）

　＊自販機管理サポートシステム対応（搬入業者の販売データや故障データの通知）

・「食品衛生機能（ヘルスコードや賞味期限機能）」搭載の自販機とすること。

②　自販機の設置台数

・設置予定自販機：冷凍自販機×２台、冷蔵自販機（大型タイプ）×２台、

冷蔵自販機（小型タイプ）×２台、物販自販機×１台　　　　　計７台

③　設置場所について

　　・自販機を設置する場所は熊本県球磨郡相良村大字柳瀬地内の屋外とする。

　　・上記対象は「自販機設置場所の土台形成」「屋根」「電気工事」「その他備品」

・コンセントは各自販機１台毎に１つ設置する。

④　その他付属部品・部材等

・自販機本体の「ラッピングや塗装」等の付帯作業や「電子マネーやQR決済」等の

キャッシュレス対応の際は別途費用とする。

　　　・納期に関しても別途打合せをする。

 ⑤販売商品仕様について

　　　・各自販機で販売予定の商材は、各々「外形寸法・重量」に規制がありそれをクリア

　　　　出来る商材とすること。

　　　・機種毎の規制は下記の通り

　　　「冷凍自販機」

＊販売商品（目安）：外形寸法）高15～65ｍｍ、幅150～230ｍｍ、奥行100～155ｍｍ

　　　　　　　　　　 重量）150g～500ｇ　　数量）50～90個

「冷蔵自販機（大型タイプ）」

＊販売商品（目安）：外形寸法）高20～230ｍｍ、幅80～160ｍｍ、奥行35～160ｍｍ

　　　　　　　　　　 重量）100g～600g　 数量）70～350個

「冷蔵自販機（小型タイプ）」

＊販売商品（目安）：外形寸法）高20～100ｍｍ、幅65～160ｍｍ、奥行50～165ｍｍ

　　　　　　　　　　 重量）80g～350g　 数量）70～220個

「物販自販機」

＊販売商品（目安）：外形寸法）高20～130ｍｍ、幅70～210ｍｍ、奥行10～180ｍｍ

　　　　　　　　　　 重量）100g～600ｇ 数量）60個～200個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　以　　上　－